ДОГОВОР____ 
г. Казань                                                                                                                                                           ________________________г.

_______________________________________________________________________________________________________
паспорт  серии  _______________ № ____________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик и Общество с ограниченной ответственностью «Акваресурс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кравчика Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины на воду (далее Скважина) малогабаритной буровой установкой на первый водоносный горизонт на Объекте Заказчика, расположенном по адресу: _________________________________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
2. Стоимость работ 
2.1. Цена работ по бурению скважины: ______________________ рублей за погонный метр бурения.
2.2. Общая стоимость договора определяется исходя из фактической глубины скважины, которая указывается в Паспорте на скважину, являющемся неотъемлемой частью договора. При этом скважина независимо от глубины не может стоить менее _____________________________ рублей.
3. Порядок и сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ по Договору определяется интервалом в 10 (Десять) календарных дней: в период с ____________________ г.
3.2. Срок выполнения работ по договору составляет не более 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты фактического начала выполнения работ по договору.
3.3. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ в следующих случаях:
3.3.1. по согласованию сторон;
3.3.2. при возникновении препятствий, мешающих исполнению договора, если указанные препятствия возникли не по вине Подрядчика;
3.3.3. при неблагоприятных погодных условиях (температура наружного воздуха ниже 5°C, ливни, снегопады, весенний паводок);
3.3.4. при закрытии дорог для проезда тяжелой техники соответствующими ведомствами или невозможности проезда техники подрядчика к месту бурения;
3.3.5. при выходе из строя буровой установки в процессе бурения скважины на Объекте.
3.3.6. при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
3.4. Заказчик обязуется не вмешиваться в оперативно-хозяйственную и производственную деятельность Подрядчика.
3.5. Подрядчик вправе прекратить буровые работы в случае отсутствия технической возможности завершить работы в разумный срок (сложно проходимый для имеющейся установки грунт, отсутствие  водозабора рядом с объектом, иные обстоятельства).
3.6. По завершении работ Подрядчик в присутствии Заказчика или его уполномоченного представителя производит контрольный замер глубины скважины и предоставляет Заказчику (представителю Заказчика) Акт выполненных работ.
3.7. С момента завершения работ Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность и исправное состояние скважины. Повреждение скважины в период с момента завершения работ до приемки скважины Заказчиком, возникшее не по вине Подрядчика, не освобождает Заказчика от обязательств по оплате задолженности по настоящему договору.
3.8. Заказчик после завершения работ незамедлительно подписывает Акт выполненных работ.
При не подписании Заказчиком Акта выполненных работ в указанный срок и не предоставлении мотивированного отказа в письменном виде в течение 2 часов с момента проведения приемочных испытаний работа считается принятой и подлежит оплате.
3.9. Право собственности на выполненные работы и использованные при этом материалы переходит от Подрядчика к Заказчику только после полной оплаты Заказчиком задолженности по настоящему договору.
3.10. Подрядчик оставляет за собой право демонтировать скважину в случае, если оплата Заказчиком задолженности по настоящему договору не произведена в установленные сроки. При этом Заказчик обязуется в согласованный срок предоставить подрядчику возможность демонтировать скважину и ни в какой-либо форме не препятствовать в проведении работ.
4. Порядок расчетов
4.1. Сумма расчета за выполненные работы по договору определяется по тарифу, установленному   ст. 2.1 настоящего договора, и рассчитывается исходя из фактической глубины скважины, указанной в Паспорте скважины на воду.
4.2. Расчет производится в течение 1 часа наличным или безналичным путем с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по данному договору, либо с момента истечения срока подписания акта при не предоставлении Заказчиком мотивированного отказа в подписании Акта выполненных работ.
5. Обязанности сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. До начала выполнения работ по договору предоставить Подрядчику полную информацию об уже имеющихся на объекте инженерных коммуникациях, принадлежащих Заказчику, а также третьим лицам. Подрядчик не несет ответственности в случае повреждения коммуникаций из-за неполноты и (или) неточности предоставленной информации.
5.1.2. Производить согласования, необходимые для бурения  скважины.
5.1.3. Сопроводить бригаду Подрядчика на Объект и лично указать место бурения.
5.1.4. Обеспечить подъездные пути для проезда автотранспорта, доставки на Объект инструмента, оборудования и материалов, а также работников Подрядчика для выполнения работ по договору.
5.1.5. Обеспечить место для складирования инструмента, оборудования и материалов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору.
5.1.6. Обеспечить допуск на Объект работников Подрядчика для выполнения работ по договору.
5.1.7. Обеспечить возможностью пользоваться необходимыми ему при производстве работ коммуникациями (электроэнергия, водоснабжение, канализация и т.п.).
5.1.8.Обеспечить работникам Подрядчика безопасные условия для выполнения работ по договору.
5.1.9.Своевременно принимать меры к устранению обстоятельств, препятствующих исполнению работ по договору.
5.1.10.Обеспечить место для слива технической воды при пробной откачке скважины и глинистого раствора по окончании бурения.
5.1.11.При необходимости своими силами обеспечить вывоз шлама и восстановление ландшафта.
5.1.12.Своевременно принять и оплатить выполненные работы.
5.1.13. Произвести монтаж и запуск водоподъемного оборудования (центробежный погружной насос) и приступить к его эксплуатации в течение 7 дней с момента подписания Акта выполненных работ. А также провести забор не менее 20 м3 воды из скважины в период 30 дней с момента монтажа указанного оборудования.
5.1.14.Неукоснительно следовать рекомендациям Подрядчика по эксплуатации скважины, указанным в Приложении №2 .
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Своевременно приступить к выполнению работ по договору.
5.2.3. Обеспечить качественное выполнение работ по договору и в установленные сроки.
5.2.4. По окончании бурения скважины произвести опытную откачку до визуально чистой воды в той степени, для которой такая вода будет пригодна для технических нужд (например: орошение участка).
5.2.5. Произвести контрольный замер глубины пробуренной скважины в присутствии Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика.
5.2.6. Составить и передать Заказчику или уполномоченному представителю Заказчика Акт выполненных работ.
5.2.7. Своевременно сдать работу Заказчику.
5.2.8. В момент окончательного расчета за выполненные работы передать Заказчику Паспорт скважины, с предоставлением информации по конструкции скважины и ее характеристиках.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания Акта выполненных работ.
6.2. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств при отсутствии возможности доступа к скважине сотрудникам Подрядчика.
6.3. Перед тем как приступить к исполнению гарантийных обязательств по настоящему договору Подрядчик производит контрольное обследование скважины в присутствии уполномоченного представителя Заказчика на предмет соответствия параметров скважины на дату обследования параметрам, указанным в Акте приемки выполненных работ по настоящему договору.
Подрядчик освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случае несоответствия глубины скважины, указанной в Паспорте на скважину и фактической глубины, а именно если глубина, указанная в паспорте меньше фактической. 
6.4. Подрядчик не несет гарантийных обязательств перед Заказчиком, если при контрольном обследовании скважины установлено:
6.4.1. Наличие механических повреждений скважины, возникших вследствие неосторожных или намеренных действий Заказчика или третьих лиц;
6.4.2. Нарушение Заказчиком условий эксплуатации скважины, в том числе, тех условий, которые указаны в Приложении № 2 к договору (Памятка);
6.4.3. Внесение Заказчиком изменений в конструкцию скважины своими силами или с помощью третьих лиц без согласования с Подрядчиком;
6.4.4. Использование Заказчиком оборудования, не рекомендованного к применению Подрядчиком в данной скважине. Данные о возможности эксплуатации оборудования для скважины указываются Подрядчиком в Приложении № 2 к настоящему договору («Памятка»).
6.5. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» или иным нормативам, устанавливаемым к качеству воды.
6.6. Подрядчик не гарантирует постоянство гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения.
7.2.Настоящий договор включает в себя также Приложения № 1,2,3,которые являются неотъемлемой частью договора. 
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых является подлинным и
имеет одинаковую юридическую силу.
7.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон. В иных случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.
7.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.6. Заказчик уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод для питьевых целей с местными органами Роспотребнадзора и Департаментом по недропользованию.
7.7. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
8. Реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:






Ф.И.О.______________________________






Подпись:____________________________ 

	ПОДРЯДЧИК:

ООО «Акваресурс»
Адрес: г. Казань, ул. Декабристов, 
85Б, офис 317
ИНН 6316157425
КПП 631801001
ОГРН 1106316012604

Директор


______________________ Кравчик А.А.




	Приложение №1
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ_____
____________________ г.
Работы по бурению скважины на воду выполнены надлежащим образом и в установленный срок, соответствуют условиям договора и Паспорту скважины на воду (Приложение №3). Работы принял, претензий к качеству не имею, недостатки отсутствуют.
Общая стоимость услуг согласно данному договору____ от ____________________г. составляет 
______________( _______________________________________________________ ) рублей.

ЗАКАЗЧИК                                                                               ПОДРЯДЧИК

______________(_______________________)           ______________( _______________________ )   




Приложение №2
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
(по эксплуатации скважины на воду)
1. Продолжительность бездействия скважины после сооружения может отразиться на ее производительности, поэтому необходимо, чтобы скважина была оборудована эксплуатационным подъемником возможно скорее после окончания бурения и опробования. Это особенно важно для скважин, оборудованных фильтрами и эксплуатирующих воды песчаных водоносных горизонтов.
2. Скважина, находившаяся в бездействии свыше шести месяцев, обязательно должна быть подвергнута повторной пробно-эксплуатационной откачке до полного осветления воды.
3. Во всех случаях, когда монтаж эксплуатационного насоса не производится после окончания бурения и опробования, устье скважины должно быть прочно закрыто, лучше всего герметичным оголовком. В случае несоблюдения этого требования, скважина может быть загрязнена и засорена. Работы по очистке и восстановлению скважины обычно бывают связаны с большими затратами. В отдельных случаях работы по восстановлению могут не дать положительных результатов и скважина может совершенно выйти из строя. Целостность закрытия скважины должна систематически проверяться владельцем скважины.
4. Вся геолого-техническая документация на скважину должна храниться постоянно. Следует иметь в виду, что по истечении нескольких лет, в случае необходимости переоборудования или ремонта скважины, вся перечисленная выше геолого-техническая документация будет являться исходным материалом для осуществления тех или иных технических мероприятий. Отсутствие этой документации вызовет необходимость проведения большого объема дополнительных работ, а в некоторых случаях лишит возможности правильно решить вопрос и методику ремонтно-восстановительных работ.
5. Производить чистку скважины, ревизию и монтаж водоподъемного оборудования, во избежание неполадок и аварий, рекомендуется поручить квалифицированным специалистам. Обслуживание скважины должно вестись людьми, хорошо знающими водоподъемное оборудование. 
6. Для скважины на воду рекомендуется использовать только центробежные погружные насосы. Использование вибрационного насоса (Малыш, Ручеек и т.п.) со временем может привести к порче фильтра и выходу скважины из строя. Вибрация от насоса, переходящая на трубы и фильтр, может вызвать пескование скважины. Выход скважины из строя по причине использования вибрационного насоса освобождает подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.
7. Скважина не должна эксплуатироваться с превышением указанного в паспорте дебита.
8. Скважина должна постоянно эксплуатироваться. Если скважина не эксплуатируется более шести месяцев, возникает риск её заиливания и выхода из строя.
9. В процессе постоянной эксплуатации скважины рекомендуется периодически производить химический и бактериологический анализы воды для контроля ее качества.



Памятку получил_________________                              



Приложение №3

ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СООРУЖЁННОЙ СКВАЖИНЕ
	Параметры
	Значение

	Параметры обсадных труб
	Материал: НПВХ
Наружный диаметр: 125мм
Производитель: 

	Глубина, м
	

	Статический уровень, м
	

	Дебит, м3/час
	

	Понижение, м
	



ФАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ
	Общая длина фильтровой колонны
	
	м,  в том числе - надфильтровая часть -

	
	м, рабочей части -
	
	м. 
	



	№
	Конструкция фильтра

	1
	Сетчатый фильтр

	2
	Обсыпка



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ОТКАЧКИ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ
	Дата производства откачки
	

	Продолжительность откачки
	2ч
	

	Тип и марка насоса
	ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/55

	Производительность насоса
	3,6
	м3/час

	Глубина установки насоса
	
	м   
	

	

	


Паспорт на скважину получил _____________________(подпись Заказчика)

